{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["GF"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":18,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"GF","index":0,"n_rows":103,"n_cols":14,"rows_kept":103,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,1,24,4],[40,5,41,5],[40,6,41,6],[40,7,41,7],[40,8,41,8],[30,8,37,13],[40,9,41,9],[40,10,41,10],[40,11,41,11],[40,12,41,12],[40,13,41,13]]}
[]
[null,"GF…      Griglie afoniche",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"cod.","4-2.0-01.00-I-01/14"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ver.","1.0.0"]
[]
[]
[]
[null,"Materiale:   ",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(mat=0,\"Seleziona il materiale\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"Spessore:   ",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(spess=0,\"Seleziona la profondità\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"Rete:   "]
[]
[null,"Flange:   "]
[]
[null,"Q:   ",30500,"[m3/h]","portata d'aria",null,null,null,{"$f":"IF(portata=\"\",\"Inserire la portata d'aria\",\"\")","v":""}]
[]
[null,{"$f":"IF(base=arrB,\"B:   \",\"B (*):   \")","v":"B:   "},1200,"[mm]","base nominale",null,null,null,{"$f":"IF(base=\"\",\"Inserire un valore per la base\",IF(base<>arrB,CONCATENATE(\"(*) Valore arrotondato a \",arrB,\" mm\"),\"\"))","v":""}]
[]
[null,{"$f":"IF(altezza=arrH,\"H:   \",\"H (**):   \")","v":"H:   "},1600,"[mm]","altezza nominale",null,null,null,{"$f":"IF(altezza=\"\",\"Inserire un valore per l'altezza\",IF(altezza<>arrH,CONCATENATE(\"(*) Valore arrotondato a \",arrH,\" mm\"),\"\"))","v":""}]
[]
[]
[]
[null,"*Per conoscere il rumore residuo a valle della griglia\nimmettere i valori di potenza sonora per le varie bande\ndi frequenza della fonte di rumore:",null,null,null,63,125,250,500,1000,2000,4000,8000,"TOT"]
[null,null,null,null,null,78.3,61.6,54.1,48.3,47.5,38.200000000000003,28.3,21,{"$f":"IF(ckA=FALSE,\"\",10*LOG(10^(F24/10)+10^(G24/10)+10^(H24/10)+10^(I24/10)+10^(J24/10)+10^(K24/10)+10^(L24/10)+10^(M24/10)))","v":78.416223970112426}]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Voce di  capitolato:"]
[null,"S",{"$f":"IF(base=\"\",\"\",IF(altezza=\"\",\"\",(C17-40)*(C19-40)/F48/1000000))","v":0.83391705069124433},"[m2]","superficie libera",null,null,null,"(cliccare sull'icona a lato per copiare il testo)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$F$75","v":"Griglia di presa aria esterna o espulsione con protezione afonica per ridurre l'emissione sonora di impianti di ventilazione civile e industriale realizzata in acciaio Zn DN 1200 x 1600 x sp300 mm"}]
[null,"vK",{"$f":"IF(portata=\"\",\"\",IF(base=\"\",\"\",IF(altezza=\"\",\"\",C15/C30/3600)))","v":10.159550299636505},"[m/s]","velocità frontale"]
[]
[null,"Dp",{"$f":"IF(spess=0,\"\",IF(portata=\"\",\"\",IF(base=\"\",\"\",IF(altezza=\"\",\"\",F52*F50*(portata/(F48*C30*3600))^2))))","v":67.634631452065022},"[Pa]","perdite di carico"]
[]
[null,"P",{"$f":"IF(arrB=\"\",\"\",IF(arrH=\"\",\"\",IF(spess=0,\"\",IF(mat=0,\"\",IF(mat=1,C85,IF(mat=2,C94,C103))))))","v":73.898399999999995},"[kg]","peso"]
[]
[null,"LWA",{"$f":"N44","v":73.382805192140793},"dB(A)","Potenza sonora residua totale"]
[]
[null,null,null,null,null,63,125,250,500,1000,2000,4000,8000,"TOT"]
[null,null,null,null,"Potenza sonora della fonte di rumore    ",{"$f":"IF($K$72=FALSE,\"\",IF(LW=2,F24,F24+C68))","v":78.3},61.6,54.1,48.3,47.5,38.200000000000003,28.3,21,{"$f":"IF(ckA=FALSE,\"\",10*LOG(10^(F41/10)+10^(G41/10)+10^(H41/10)+10^(I41/10)+10^(J41/10)+10^(K41/10)+10^(L41/10)+10^(M41/10)))","v":78.416223970112426}]
[null,null,null,null,"ponderata in scala A:   "]
[null,null,null,null,"Attenuazione della GF:   ",{"$f":"IF(spess=0,\"\",LOOKUP(spess,$K$63:$K$66,C63:C66))","v":5},6,8,11,16,18,16,15]
[null,null,null,null,"Potenza sonora residua:   ",{"$f":"IF(spess=0,\"\",IF(ckA=FALSE,\"\",IF(F41-F43>25,F41-F43,25)))","v":73.3},55.6,46.1,37.299999999999997,31.5,25,25,25,{"$f":"IF(spess=0,\"\",IF(ckA=FALSE,\"\",10*LOG(10^(F44/10)+10^(G44/10)+10^(H44/10)+10^(I44/10)+10^(J44/10)+10^(K44/10)+10^(L44/10)+10^(M44/10))))","v":73.382805192140793}]
[]
[null,"Dati nascosti:"]
[]
[null,"materiale",1,null,"k1",2.17,null,"spessore","k4","prof","kp1","kp2","kp3"]
[null,null,null,null,null,null,null,1,1,200,222.55,224,10180]
[null,"spessore",2,null,"k3",5.51,null,2,0.56000000000000005,300,314,314,13740]
[null,null,null,null,null,null,null,3,1.21,400,222.55,224,10180]
[null,"rete",2,null,"k4",{"$f":"IF(spess=0,0,LOOKUP(spess,$H$49:$H$52,$I$49:$I$52))","v":0.56000000000000005},null,4,0.83,600,314,314,13740]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(spess=0,\"\",LOOKUP(spess,H49:H52,J49:J52))","v":300}]
[null,"flange",2,null,"prof",{"$f":"IF(spess=0,0,LOOKUP(spess,$H$49:$H$52,$J$49:$J$52))","v":300}]
[]
[null,"arrB",{"$f":"IF(base=\"\",\"\",IF((CEILING(base,25)-base)<=12.5,CEILING(base,25),FLOOR(base,25)))","v":1200},null,"kp1",{"$f":"IF(spess=0,0,LOOKUP(spess,$H$49:$H$52,$K$49:$K$52))","v":314},null,"prof_p",{"$f":"IF(spess=0,\"\",IF(spess=1,200,IF(spess=2,300,IF(spess=3,200,300))))","v":300}]
[]
[null,"arrH",{"$f":"IF(altezza=\"\",\"\",IF((CEILING(altezza,25)-altezza)<=12.5,CEILING(altezza,25),FLOOR(altezza,25)))","v":1600},null,"kp2",{"$f":"IF(spess=0,0,LOOKUP(spess,$H$49:$H$52,$L$49:$L$52))","v":314}]
[]
[null,"LW",2,null,"kp3",{"$f":"IF(spess=0,0,LOOKUP(spess,$H$49:$H$52,$M$49:$M$52))","v":13740}]
[]
[null,"fm [Hz] ",63,125,250,500,1000,2000,4000,8000,"indice"]
[null,"GFZ2",2,4,5,9,14,16,8,8,1]
[null,"GFZ3",5,6,8,11,16,18,16,15,2]
[null,"GFZ4",4,8,10,15,25,28,18,16,3]
[null,"GFZ6",7,9,12,17,28,33,28,27,4]
[]
[null,"A",-26.2,-16.100000000000001,-8.6,-3.2,0,1.2,1,-1.1000000000000001]
[]
[null,"controllo dati acustici:"]
[null,"Hz",63,125,250,500,1000,2000,4000,8000]
[null,"dati non nulli",{"$f":"IF(F24=\"\",0,1)","v":1},{"$f":"IF(G24=\"\",0,1)","v":1},1,1,1,1,1,1,{"$f":"AND(C72:J72)","v":true}]
[]
[null,"r acciaio Zn",7800,"kg/mc",null,"Voce di capitolato"]
[null,"r allum",2710,"kg/mc",null,{"$f":"IF(AND(mat<>0,spess<>0,arrB<>\"\",arrH<>\"\")=FALSE,\"\",CONCATENATE(F77,F78,H78,\" DN \",arrB,\" x \",arrH,\" x sp\",$J$53,\" mm\",G86))","v":"Griglia di presa aria esterna o espulsione con protezione afonica per ridurre l'emissione sonora di impianti di ventilazione civile e industriale realizzata in acciaio Zn DN 1200 x 1600 x sp300 mm"}]
[null,"r acciaio inox",7930,"kg/mc"]
[null,null,null,null,null,"Griglia di presa aria esterna o espulsione con protezione afonica per ridurre l'emissione sonora di impianti di ventilazione civile e industriale "]
[null,"P telaio Zn",{"$f":"IF(arrB=\"\",\"\",IF(arrH=\"\",\"\",IF(spess=0,\"\",(((20*2+prof_p)*arrB*2+(20*2+prof_p)*arrH*2))/10^9*$C$74)))","v":14.8512},"kg",null,"realizzata in ",null,{"$f":"IF(mat=1,J78,IF(mat=2,J79,J80))","v":"acciaio Zn"},1,"acciaio Zn"]
[null,"P profili Zn",{"$f":"IF(arrB=\"\",\"\",IF(arrH=\"\",\"\",IF(spess=0,\"\",(10+50+50+$F$56+25+10)*arrB/10^9*$C$74*(FLOOR(arrH/150,1)-1))))","v":38.666159999999998},"kg",null,null,null,null,2,"alluminio"]
[null,"P lamierino Zn",{"$f":"IF(arrB=\"\",\"\",IF(arrH=\"\",\"\",IF(spess=0,\"\",(16+25+$F$58)*arrB/10^9*$C$74)))","v":3.3228},"kg",null,null,null,null,3,"acciaio inox"]
[null,"p lana",{"$f":"IF(arrB=\"\",\"\",IF(arrH=\"\",\"\",IF(spess=0,\"\",$F$60/10^9*arrB*40*(FLOOR(arrH/150,1)-1))))","v":5.9356799999999996},"kg"]
[null,"P angolari Zn",{"$f":"IF(arrB=\"\",\"\",IF(arrH=\"\",\"\",IF(spess=0,\"\",(4*(23+23)*prof_p/10^9)*$C$74)))","v":0.43056},"kg",null,"Opzioni:"]
[null,"P lam micrstr Zn",{"$f":"IF(arrB=\"\",\"\",IF(arrH=\"\",\"\",IF(spess=0,\"\",(220*arrB)/10^9*4500*(FLOOR(arrH/150,1)-1))))","v":10.692000000000002},"kg",null,1,{"$f":"IF(OR(C52=1,C54=1)=TRUE,\" completa di \",\"\")","v":""}]
[null,"molt",{"$f":"IF(spess=0,\"\",IF(spess=1,1,IF(spess=2,1,IF(spess=3,2,2))))","v":1},null,null,2,{"$f":"IF(C52=1,G87,\"\")","v":""}]
[null,"p Zn",{"$f":"IF(arrB=\"\",\"\",IF(arrH=\"\",\"\",IF(spess=0,\"\",SUM(C78:C83)*C84)))","v":73.898399999999995},"kg",null,3,{"$f":"IF(AND(C52=1,C54=1)=TRUE,CONCATENATE(\"e \",G88),G88)","v":""}]
[null,null,null,null,null,"1+2+3",{"$f":"CONCATENATE(G83,G84,G85)","v":""}]
[null,"P telaio Al",{"$f":"IF(arrB=\"\",\"\",IF(arrH=\"\",\"\",IF(spess=0,\"\",(((20*2+prof_p)*arrB*2+(20*2+prof_p)*arrH*2))/10^9*$C$75)))","v":5.15984},"kg",null,"rete:",{"$f":"IF($C$52=1,\"rete elettrosaldata antivolatile in acciaio Zn a maglia 10x10 mm \",\"\")","v":""}]
[null,"P profili Al",{"$f":"IF(arrB=\"\",\"\",IF(arrH=\"\",\"\",IF(spess=0,\"\",(10+50+50+$F$56+25+10)*arrB/10^9*$C$75*(FLOOR(arrH/150,1)-1))))","v":13.434012000000001},"kg",null,"cornice:",{"$f":"IF($C$54=1,CONCATENATE(\"cornice perimetrale da 30 mm in \",H78),\"\")","v":""}]
[null,"P lamierino Al",{"$f":"IF(arrB=\"\",\"\",IF(arrH=\"\",\"\",IF(spess=0,\"\",(16+25+$F$58)*arrB/10^9*$C$75)))","v":1.15446},"kg"]
[null,"p lana",{"$f":"IF(arrB=\"\",\"\",IF(arrH=\"\",\"\",IF(spess=0,\"\",$F$60/10^9*arrB*40*(FLOOR(arrH/150,1)-1))))","v":5.9356799999999996},"kg"]
[null,"P angolari Al",{"$f":"IF(arrB=\"\",\"\",IF(arrH=\"\",\"\",IF(spess=0,\"\",(4*(23+23)*prof_p/10^9)*$C$75)))","v":0.149592},"kg"]
[null,"P lam micrstr Al",{"$f":"IF(arrB=\"\",\"\",IF(arrH=\"\",\"\",IF(spess=0,\"\",(220*arrB)/10^9*4500*(FLOOR(arrH/150,1)-1))))","v":10.692000000000002},"kg"]
[null,"molt",{"$f":"IF(spess=0,\"\",IF(spess=1,1,IF(spess=2,1,IF(spess=3,2,2))))","v":1}]
[null,"p Al",{"$f":"IF(arrB=\"\",\"\",IF(arrH=\"\",\"\",IF(spess=0,\"\",SUM(C87:C92)*C93)))","v":36.525584000000002},"kg"]
[]
[null,"P telaio inox",{"$f":"IF(arrB=\"\",\"\",IF(arrH=\"\",\"\",IF(spess=0,\"\",(((20*2+prof_p)*arrB*2+(20*2+prof_p)*arrH*2))/10^9*$C$76)))","v":15.09872},"kg"]
[null,"P profili inox",{"$f":"IF(arrB=\"\",\"\",IF(arrH=\"\",\"\",IF(spess=0,\"\",(10+50+50+$F$56+25+10)*arrB/10^9*$C$76*(FLOOR(arrH/150,1)-1))))","v":39.310596000000004},"kg"]
[null,"P lamierino inox",{"$f":"IF(arrB=\"\",\"\",IF(arrH=\"\",\"\",IF(spess=0,\"\",(16+25+$F$58)*arrB/10^9*$C$76)))","v":3.37818},"kg"]
[null,"p lana",{"$f":"IF(arrB=\"\",\"\",IF(arrH=\"\",\"\",IF(spess=0,\"\",$F$60/10^9*arrB*40*(FLOOR(arrH/150,1)-1))))","v":5.9356799999999996},"kg"]
[null,"P angolari inox",{"$f":"IF(arrB=\"\",\"\",IF(arrH=\"\",\"\",IF(spess=0,\"\",(4*(23+23)*prof_p/10^9)*$C$76)))","v":0.43773600000000001},"kg"]
[null,"P lam micrstr inox",{"$f":"IF(arrB=\"\",\"\",IF(arrH=\"\",\"\",IF(spess=0,\"\",(220*arrB)/10^9*4500*(FLOOR(arrH/150,1)-1))))","v":10.692000000000002},"kg"]
[null,"molt",{"$f":"IF(spess=0,\"\",IF(spess=1,1,IF(spess=2,1,IF(spess=3,2,2))))","v":1}]
[null,"p inox",{"$f":"IF(arrB=\"\",\"\",IF(arrH=\"\",\"\",IF(spess=0,\"\",SUM(C96:C101)*C102)))","v":74.852912000000003},"kg"]